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ВВЕДЕНИЕ
Курсовое проектирование по дисциплине «Конструирование изделий легкой промышленности» является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и в соответствии с учебным планом выполняется по теме. 
Тема: «Разработка модели и проектной документации женского платья».
Цели и задачи курсового проектирования

Целью курсового проектирования по дисциплине «Конструирование изделий легкой промышленности» является закрепление и углубление знаний и умений, позволяющих самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, в условиях современного производства, в соответствии с объемом работ, предусмотренных темой курсового проектирования 

Для достижения цели курсового проектирования необходимо решить конкретные технические, экономические и производственные задачи:

· Разработать технический эскиз модели женского платья.
· Дать рекомендации по конфекционированию.
· Разработать модельную конструкцию проектируемого изделия в соответствии с требованиями эргономики, прогрессивной технологии производства, обеспечивая им высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств.
· Оформить рабочую документацию на изделие в виде комплекта лекал в соответствии с требованиями серийного производства.
Общие вопросы организации работы и выполнения курсового 

проекта

На первом занятии по дисциплине «Конструирование изделий легкой промышленности» назначается руководитель курсового проекта. Обучающийся разрабатывает в курсовом проекте, в соответствии с темой, женское платье. 

По согласованию с руководителем проекта конструкция изделия может быть разработана на манекен или типовую фигуру, на которую будет изготовлен макет изделия из бязи и выполнена проверка качества его посадки, соответствие эскизу. Не допускается проектирование изделия «на себя».
1 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Курсовой проект оформляют в виде пояснительной записки, графической части и макета проектируемого изделия. Объем пояснительной записки составляет 20-25 страниц набранного на компьютере текста.

Графическая часть проекта включает: чертежи базовой и модельной конструкции проектируемой модели платья, построенного на типовую фигуру в масштабе 1:1.
В пояснительной записке представляют чертежи базовой и модельной конструкции платья в масштабе 1:4.

Обучающиеся отшивают макет из ткани модельной конструкции проектируемого изделия и выполняют анализ качества посадки макета изделия на фигуре (манекене). 
Обучающиеся разрабатывают полный комплект лекал, необходимый для изготовления изделия, в масштабе 1:1. В пояснительной записке представляют лекала деталей изделия, в соответствующем разделе, в масштабе 1:4.
Изложение материала в пояснительной записке к курсовому проекту должно соответствовать содержанию работы, при этом расчеты и пояснения должны быть краткими, обоснованными и ясными.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Текст пояснительной записки выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 [1], ГОСТ 2.105 [2]. Текст печатают (пишут) на одной стороне листа формата А 4, с соблюдением полей: слева – 30 мм, справа – 10 мм, от верхней и нижней строк до краев листа – 20 мм. Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman размером 14. Заголовки оформляют прописными буквами, подзаголовки – строчными. Красная строка – с отступом на 1,25 см.

Содержание записки разбивают на разделы и подразделы. Каждый раздел начинается с новой страницы, при этом необходимо следить за тем, чтобы предыдущая страница была заполнена текстом не менее чем на 2/3. 

Форма бланка титульного листа курсового проекта представлена в Приложении А данных методических указаний, после титульного листа следует лист с заданием, бланк данного листа в Приложении Б. 

Записка должна иметь сквозную нумерацию страниц, таблиц, рисунков. Страницы нумеруют в центре нижней части листа без точки. 

Номера и наименование таблиц располагают над таблицей слева. При переносе таблицы на следующую страницу в левом верхнем углу указывают, например, «Продолжение табл. 1», «Окончание табл.1», затем, ниже – шапка таблицы.

Схемы, рисунки и чертежи выполняют в графических программах и САПР, при этом необходимо следить за яркостью и четкостью контуров рисунков и чертежей. Порядковый номер рисунка и название ставится внизу, посередине под рисунком. 

В пояснительной записке необходимо перед каждой таблицей или рисунком давать ссылку на них, и соответственно таблицы и рисунки помещать сразу за страницей, на которой дана на них ссылка. 

Литература, использованная при выполнении курсового проектирования, представляется в виде пронумерованного списка ссылок в квадратных скобках, например, [2], [3]. Список литературных источников должен быть составлен по установленным правилам: для книг – фамилия и имя автора, полное название книги, издательство, год издания; для статей – фамилия и имя автора, название статьи; для журналов – название журнала, год издания, номер журнала, номера страниц, на которых расположена статья, для электронных источников – название сайта, адрес, дата посещения.

3 ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Обучающиеся по заочной и очной форме обучения выполняют проект в соответствии с учебным планом, в течение всего семестра, консультируясь у руководителя. Защита курсового проекта в течение зачетной недели. Обучающиеся очной формы обучения, отшивают разработанное изделие при прохождении практики в учебных производственных мастерских кафедры (УПМ), заочной – на швейном производстве.

Критерии оценки курсовых проектов.
По итогам курсового проектирования выставляется оценка, учитывающая:

· ритмичность работы студента в соответствии с учебным графиком;

· степень сложности выполняемого задания;

· качество эскизного проекта, соответствие модным тенденциям;

· качество оформления пояснительной записки; 

· качество подачи графической части проекта;

· качество изготовления макета проектируемой модели платья;

· качество выполнения комплекта лекал.
Курсовые проекты, имеющие теоретический и практический интерес, могут быть представлены на участие в конкурсе студенческих научных обществ.

Конструктивное решение проектируемого платья может быть сложным.
Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовой проект или не защитивший его по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Этапы курсового проектирования: 

· Изучить направления моды на предстоящий сезон в разрабатываемом ассортименте и в текстиле.

· Подобрать фотографии моделей-аналогов из журналов мод или интернет источников.

· Разработать ряд моделей-предложений на одной конструктивной основе.

· Выбрать методику (метод) конструирования одежды.

· Выбрать типовую фигуру, на которую будет разрабатываться проектируемое изделие.

· Выбрать исходные данные (размерные признаки и прибавки).

· Произвести расчеты участков чертежа базовой конструкции (БК).

· Построить чертеж модельной конструкции (МК) в масштабе 1:1. 

· Изготовить макет изделия из макетной ткани.

· Выполнить примерку макета на манекене (фигуре), произвести, при необходимости, изменения в макете, с учетом критериев правильной посадки.

· Внести все изменения в чертеж изделия.

· Сделать анализ изменений, выполненных в процессе проведения примерки.

· Оформить рабочую документацию в виде комплекта лекал в масштабе 1:1 на проектируемое платье.
· Сделать выводы по проделанной работе.

· Оформить пояснительную записку.

ВВЕДЕНИЕ
Во введении излагаются основные цели и задачи процесса проектирования в данной работе, обосновывается актуальность темы, направленной на разработку конкретного изделия – платья, возможность использовать при проектировании САПР. Объем раздела в пояснительной записке 1-2 страницы.

1 Разработка эскиза модели
В данном разделе решается задача по проектированию нового образца модели, для этого проводится анализ лучших образцов аналогичных изделий по стилю, конструктивному решению и назначению. Поиск оптимальных пропорций или наиболее интересного решения должен быть отражен в представленных моделях предложениях, заданного ассортимента (платье) из которых выбирается модель для дальнейшего проектирования.

На этой стадии выполняют следующие работы:

- анализ направления моды на предстоящий сезон;

- подбор и анализ моделей-аналогов;

- разработка эскизов и характеристика моделей-предложений;

- обоснование выбора модели платья для проектирования.

1.1 Анализ направления моды на предстоящий сезон

Для проектируемого ассортимента одежды изучаются модные направления на текущий и перспективный период: модные силуэты и пропорции, объем и длина изделий, оформление отдельных узлов и декоративных элементов, цветовая гамма. Необходимо кратко описать влияние модных тенденций на данный ассортимент, какие – именно тенденции моды предстоящего или текущего сезона будут учтены при разработке изделия. Основные положения перспективного направления моды могут быть представлены по материалам Домов моды, журналов мод, каталогов, газетных публикаций, интернет источников. Анализ модных тенденций должен быть проиллюстрирован моделями платьев из данных источников.
1.2 Выбор и анализ моделей-аналогов

Созданию новой модели всегда предшествует анализ моделей-аналогов, для изучения современных дизайнерских разработок и выявления актуальных решений, объемов, силуэтов, пропорций, формы отдельных элементов одежды.

Модели-аналоги подбирают по журналам мод, каталогам, интернет источникам. Все модели рекомендуется подбирать в соответствии с одним из критериев - одного покроя или силуэта, но при этом они могут иметь разнообразные фасонные элементы. Модели должны отражать модные тенденции, подтверждать текст о направлении моды. Модели-аналоги представляют в виде фотографий (4-5 моделей), пример на рисунке 1. Одну из них можно выбрать в качестве прототипа разрабатываемой модели.
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	Рисунок 1 – Модели-аналоги платьев прилегающего силуэта


В разделе проводится комплексный анализ всех моделей-аналогов. Необходимо отметить: конструктивное решение; стиль, силуэт; покрой; объем на основных конструктивных поясах; пропорции; наличие актуальных элементов; описать форму плечевого пояса; уровень глубины проймы; соответствие форме выпуклости груди; положение уровня линии талии, дать характеристику используемых материалов. В результате такого анализа выявляются и описываются наиболее актуальные направления, которые должны быть положены в основу разработки моделей-предложений.
1.3 Разработка эскизов и характеристика моделей-предложений

По итогам проведенного анализа направления моды и моделей-аналогов, прорабатываются модели-предложения платья на одной конструктивной основе, с целью поиска наиболее оптимального варианта пропорций деталей, элементов отделки, которые представляется в виде технических рисунков (4-5 эскизов), в реальных пропорциях.

Технические рисунки моделей могут выполняться вручную в черно-белой технике ручкой, тушью или карандашом на листе формата А4 в масштабе так, чтобы были соблюдены пропорции фигуры человека. Приветствуется подача эскизов в программах САПР. 

Технические эскизы платьев должны быть расположены на отдельных листах (высота изображения – 15-20 см). Изображения изделия спереди и сзади должны быть одного размера, на них отражают все конструктивные и декоративные элементы модели, отделочные строчки, фурнитуру. Важно соблюдать пропорциональные соотношения элементов изделия на всех этапах изображения. Одна из предложенных моделей выбирается для дальнейшей разработки. Пример «плоского» технического эскиза платья на рисунке 2.
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	Рисунок 2 – Модель предложение 1


Дается описание общих характерных черт прорабатываемых технических эскизов моделей предложений и отличительных особенностей.

1.4 Выбор и описание основной модели
Из моделей-предложений выбирают модель платья для дальнейшей проработки. Эскиз, выбранной модели выполняется в цвете и представляется на фигуре. Размер изображения фигуры – 20-22 см. На эскизе должны быть отражены все конструктивные и декоративные элементы модели, отделочные строчки, фурнитура. Изображение фигуры дается в статике и в соответствии с правилами. Так, если за модуль
m принять высоту головы человека, то высота фигуры среднего размера и роста должна составлять
8 m, при этом линия груди находится на расстоянии 2 m от верхушечной линии, линия талии – на расстоянии 
3 m, линия бедер – 4 m, коленей – 6 m, низа – 8 m. Ширина плеч фигуры должна равняться 2 m, ширина талии 1 m, ширина груди, полученная при соединении плечевых точек с талиевыми, – ширине бедер. Линия локтя проходит на уровне линии талии, длина руки такова, что конечная точка кисти располагается на уровне середины бедра. Данные пропорции фигуры на рисунке должны быть подкорректированы в соответствии с ведущими размерными признаками типовой фигуры, на которую выполняется разработка платья. Пример эскиза модели платья представлен на рисунке 3. 
	[image: image5.png]




	Рисунок 3 – Эскиз модели


Необходимо дать описание художественно-технического оформления выбранной для дальнейшего проектирования модели по следующей схеме:

Художественно-техническое описание модели
· Наименование, назначение изделия, используемый материал и т.д. 

· Форма (силуэт), покрой, форма линии плеч, застежка. 

· Характеристика конструкции переда. 

· Характеристика конструкции спинки. 

· Характеристика конструкции рукавов: покрой, членение, объем по всей длине.

· Характеристика горловины, конструкции воротника.

· Характеристика отделки: отделочная строчка (с указанием месторасположения, ширины и цвета), вышивка, тесьма, кант и т.д.

· Длина изделия. 
Пример:

Художественно-техническое описание модели

Платье женское многослойное для женщин средней возрастной группы, полуприлегающего силуэта, отрезное по линии талии, со съемным поясом и декоративным бантом на поясе

Верхний слой платья из фатина, задрапирован на деталях лифа: 

– лиф переда и спинки, рукава из фатина средней жесткости, для создания объема данных деталей изделия; 

– юбка-солнце из еврофатина со сборкой по линии талии. 
– рукав из еврофатина втачной, длинный, со сборкой по окату и низу рукава, сборка по низу фиксирована на шляпную резинку.
Основное платье из атласной ткани:

Передняя часть лифа, с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов и талиевыми вытачками, горловина с V-образным вырезом.

Спинка лифа с талиевыми вытачками, горловина с V-образным вырезом.
Нижняя юбка коническая.
Длина изделия ниже колен

Рекомендуется использовать нитки в тон материала. Кнопки пришивные диаметром 2,0 см.

Длина изделия ниже колен.

Размер проектируемого изделия: 170-88-94.
Рекомендуемые размеры: 84-94.
Рекомендуемые роста:164-170.
Полнотная группа: 2.
2 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
2.1 Модные тенденции в текстиле на предстоящий сезон

Без сведений о свойствах материалов не решить, возможно, ли создание формы проектируемого изделия и будет ли оно соответствовать назначению. Выбор материалов должен производиться с учетом направлений моды и эскиза проектируемой модели платья. Перспективные направления моды в текстиле могут быть представлены по материалам, журналов мод, каталогов, газетных публикаций, источникам интернета. Рекомендуется отразить цветовую гамму и рисунок, свойства, влияющие на конструктивное решение и технологию изготовления изделия, а также отметить гигиенические свойства материалов, способствующие созданию комфортного микроклимата под одеждой. В тексте необходимо пояснить, почему именно эти материалы выбраны для изготовления предложенного изделия.

Руководствоваться при выборе материала следует комплексной оценкой его свойств, в зависимости от вида проектируемого изделия, его назначения, порой одна и та же характеристика, свойства материала очень важная для одного изделия и назначения совершенно не имеет значение для другого, например, материалов для платья на выпускной бал или повседневного платья, предназначенного для ношения в осенне-зимний период. Текст можно иллюстрировать фотографиями тканей. 

2.2 Физико-механические характеристики используемых, материалов

Характеристики рекомендуемых основных и прикладных материалов, представляют в табличной форме. При наличии фурнитуры в проектируемой модели надо указать, какие ее виды нужны, в каком количестве и какими качествами она должна обладать. [3]
Таблица 1 – Характеристика материала верха

	Наименование,

артикул 
	Волокнистый состав, %
	Ширина, см
	Поверхностная плотность, г/м2
	Отделка
	Переплетение

	
	
	
	
	
	


Таблица 2 – Характеристика прокладочных материалов

	Наименование, артикул, страна изготовитель
	Поверх-ностная плотность, г/м2
	Волокнистый состав, %
	Вид клеевого покрытия
	Назначение материала

	
	
	
	
	


Таблица 3 – Физико-механические показатели швейных ниток
	Условное обозначение ниток
	Назначение
	Результирующая номинальная линейная плотность ниток, Тн, текс
	Волокнистый 

состав%

	
	
	
	


3 РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
3.1 Выбор методики конструирования

Для построения конструкции выбранной модели платья на типовую фигуру можно руководствоваться различными методиками по конструированию одежды по желанию обучающегося. Выбор методики необходимо согласовать с руководителем. В пояснительной записке дается название выбранной методики, ее характеристика и особенности. [4] – [6]
3.2 Выбор исходных данных

3.2.1 Выбор размерных признаков

3.2.2 Выбор прибавок

В данном разделе в соответствии с выбранной методикой производиться выбор необходимых для построения исходных данных. Размерные признаки типовой фигуры [7], необходимые для проектирования конструкции предложенной модели по выбранной методике конструирования устанавливают в соответствии с Новой типологией [8] и представляют в форме табл. 4.

Таблица 4 – Размерная характеристика типовой фигуры ….-…-…

	Наименование размерного признака
	Обозначение
	Величина, см

	
	
	


Выбор прибавок на свободное облегание производят на основе эскиза предлагаемой для проектирования модели платья. Величины прибавок к обхвату груди, талии и бедер, а также распределение прибавки по груди по основным участкам чертежа (к ширине спинки, проймы и переда) заносят в таблицу 5.

Таблица 5 – Прибавки на свободное облегание

	Наименование участка
	Условное обозначение
	Величина, см

	
	
	


В таблице отражают окончательные величины прибавок, после проверки конструкции макетом.

3.3 Расчет и построение базовой и модельной конструкции изделия

В данном разделе пояснительной записки представляется таблица расчета базовой конструкции изделия и чертежи МК в масштабе 1:4 

Таблица 6 – Расчет БК платья и рукава

	Номер системы
	Обозначение участка
	Расчетная формула
	Величина, см

	
	
	
	


Можно использовать форму таблицы, предлагаемую выбранной методикой конструирования. В графе «Расчетная формула» необходимо представлять все данные для расчета итоговой величины.
3.4 Конструктивное моделирование деталей изделия
3.4.1 Конструктивное моделирование переда и спинки

3.4.2 Конструктивное моделирование рукава

3.4.3 Разработка конструкции воротника

В данном разделе последовательно дается описание этапов преобразования деталей спинки, переда, рукава в соответствии с техническим рисунком проектируемой модели платья.

Разработка базовой конструкции платья, расчет и построение чертежа производится обучающимся самостоятельно, чертеж изделия должен быть оформлен в масштабе 1:1 на миллиметровой бумаге или, при работе в САПР, распечатан на плоттере. В разделе пояснительной записки представляют чертеж базовой и модельной конструкции проектируемого изделия в масштабе 1:4, пример представлен на рисунке 4. Окончательный чертеж модельной конструкции оформляется основными линиями. Толщина основной линии должна быть в 2 раза больше толщины тонкой линии, при этом на чертеже тонкие линии, соответствуют основе конструкции [9], [10].
Не допускается ксерокопирование чертежей базовой и модельной конструкции из литературы.

	

	Рисунок 4 – Модельная конструкция переда


4 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА И ПРОВЕРКА КОНСТРУКЦИИ

На этом этапе курсового проектирования необходимо проверить качество посадки модельной конструкции проектируемого платья макетным способом.

Для проведения качественной примерки изделия, на макетную ткань (бязь) переносят контуры модельной конструкции, соответствующие чертежу, положение основных конструктивных линий (груди, талии, бедер, средние линии переда и спинки, линию глубины проймы), отмечают контрольные знаки на пройме и окате. Раскраивают макет с учетом припусков на шов и уточнение: 1,5 см на соединение деталей изделия по боковым срезам, срезам проймы, оката, швам рукава; по линии горловины припуски не делают; по плечевым срезам 2,0-3,0 см (1,0 см для соединения деталей и 1,0-2,0 см для изменений в ходе примерки). Выполняя примерку макета на манекене, необходимо сделать анализ качества посадки изделия с учетом критериев правильной посадки:

- совпадение опорной поверхности изделия и манекена;

- соответствие наклона плечевых срезов наклону плеч;

- совпадение положения плечевого среза середине плечевого ската;

- соответствие положения высшей точки груди вершине нагрудной вытачке;

- соответствие растворов нагрудной, талиевых, плечевой вытачек выпуклостям и вогнутостям фигуры;

- соответствие ширины и глубины горловины;

- горизонтальность положения линии талии, бедер и низа, а также их соответствие положению этих линий на манекене;

- вертикальность средней линии спинки, переда, боковых срезов;

- гладкость поверхности, отсутствие наклонных и угловых заломов; 

- равномерность распределения ширины изделия по линии низа и низа рукава;

- правильность положения стана рукава, и отсутствие заломов на рукаве. [11], [12]
При проведении примерки необходимо:

· Оценить форму оката и стан рукава, качество и удобство распределения прибавки по груди. 
· Отметить все несоответствия посадки макета критериям качественной посадки изделия на манекене (фигуре). 
· Сделать анализ несоответствий, выявить причины появления дефектов, произвести необходимые изменения в макете и перенести все исправления в чертежи. Для контроля произвести повторную примерку.

· Сделать выводы о причинах всех несоответствий в макетах (неточность измерений, способов расчета и построения конструктивных отрезков и т.д.) и дать рекомендации по устранению отмеченных недостатков. 

Проведенные изменения силуэтного объема, модельных линий (например, контуров воротника, положения вытачек) в макете переносятся в конструкцию. 

Если изменений много, необходимо выполнить второй макет.

В пояснительной записке дается:

- последовательность проведения примерки; 

- перечень выявленных дефектов;

- последовательность исправлений.
5 ВЫБОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ УЗЛОВ ИЗДЕЛИЯ

Методы обработки, а также величины технологических припусков выбираются с учетом особенностей проектируемой модели и применяемых для ее изготовления материалов, продумывается последовательность изготовления изделия, уточняются участки дублирования, величины припусков необходимых для монтажа изделия [13] - [15].
В разделе пояснительной записке должно быть кратко написано об особенностях изготовления выбранной модели платья. Методы поузловой обработки представляются в виде сборочных схем (4-5 узлов), каждый узел с последовательностью выполнения строчек, на отдельном листе формата А4. Пример представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – методы обработки узлов изделия

6 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ

Лекала деталей изделия оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению конструкторской документации на современных швейных предприятиях. [16] Допускается выполнение половины комплекта лекал, детали со сгибом необходимо выполнить в разворот.

В пояснительной записке помещают соответствующий комплект лекал в масштабе 1:4, с наложением производных деталей на основные детали лекал. Пример оформления лекал деталей на рисунке 6. В Приложение В пояснительной записки вкладывают комплект лекал, выполненный в масштабе 1:1.
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Рисунок 6 – Лекала деталей верха из атласа лиф переда и лиф спинки, лекала отмелки вытачек на лифе переда и спинки
Перечень всех лекал, необходимых для изготовления проектируемого платья (спецификация), представляют в таблице 7.

Таблица 7 – Спецификация лекал
	Номер лекала
	Наименование детали
	Количество

	
	
	лекал
	деталей кроя

	
	ВЕРХ
	
	

	
	
	
	

	
	КЛЕЕВАЯ
	
	

	
	
	
	

	
	ОТМЕЛКА
	
	

	
	
	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном разделе проекта необходимо подвести итоги, обосновать новизну, перспективность разработанной модели платья, целесообразность его конструктивного решения; отметить наиболее интересные результаты курсового проектирования, дать рекомендации по практическому применению.
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