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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом по курсу “Строение и проектирование тканей” обучающиеся заочного отделения выполняют контрольное задание. Контрольное задание по курсу должно быть выполнено обучающимся до его прибытия на лабораторно-экзаменационную сессию. Не зачтенное контрольное задание возвращается обучающемуся для исправления ошибок и выполнения указаний проверяющего. Исправленное задание вторично представляется на проверку. Выполнение контрольного задания и получение зачета по нему является необходимым предварительным условием допуска обучающегося к очным занятиям по данному курсу. 

1.  Выбор варианта

Необходимые данные для выполнения контрольного задания обучающиеся выбирают самостоятельно. Шифром, по которому выбирается тот или иной вариант контрольной работы, является номер Вашей зачетной книжки или студенческого билета. Выбор варианта задания следует производить по последней цифре шифра.

2.  Пояснения к выполнению контрольной работы по дисциплине

Для выполнения контрольного задания, прежде всего, надо уяснить, что требует каждый вопрос задания, подобрать соответствующий материал и, изучив его, дать обоснованные ответы. При использовании в работе формул, методов, правил и алгоритмов, заимствованных из литературы, следует в конце работы поместить список использованных источников. В соответствующих местах работы необходимо давать в квадратных скобках ссылки на эти источники. Все входящие в формулы величины должны быть пояснены, указаны их наименования и размерность. Обязательно указывать также размерность, полученного результата. Содержание отчета должно показать, что обучающийся ясно представляет себе существо вопроса.

Вариант 1

Вопросы

1. Привести параметры построения производных полотняного переплетения с указанием видов проборок основных нитей в ремиз (привести примеры). Назвать ткани, вырабатываемые этими видами переплетений, и указать их назначение.

Задачи

1. Построить заправочный рисунок саржи ломаной по утку на 6 ремизках, с раппортом поутку 16 нитей. Базой является саржа, у которой значение числителя и знаменателя равны. Объяснить метод построения.

2. Построить заправочный рисунок переплетения с закрепленным настилом на базе репса уточного 9/9. Раппорт по утку – 6 нитей. Для создания более резкой границы между рубчиками  ввести по 5 основных нити полотняного переплетения и указать назначение тканей данного вида переплетения.

3. Построить заправочный рисунок крепового переплетения методом размещения уточных нитей полурепса уточного 2/1 между нитями рогожки 2/2. Чередование уточных нитей 2:1. Привести параметры и объяснить метод построения.

4. Построить заправочный рисунок диагоналевого переплетения на базе сложной саржи 6/1 6/5 2/4. Сдвиг выбрать самостоятельно. Привести параметры и объяснить метод построения.

Вариант 2

Вопросы

1. Объяснить влияние переплетений нитей на строение ткани и ее свойства с приведением примеров из справочников по волокнам, а также  из ассортимента тканей, вырабатываемых по месту работы.

Задачи

1. Построить заправочный рисунок зигзагообразной поперечной саржи на базе сложной саржи 4/2 1/1. Сдвиг зубца S = +4. Привести параметры и объяснить метод построения переплетения.

2. Построить заправочный рисунок переплетения с закрепленным настилом на базе репса основного, с раппортом проборки в ремиз 6 нитей и раппортом по утку 12. Объяснить метод построения и указать, как повлияло закрепление длинных настилов на свойства ткани.

3. Построить заправочный рисунок крепового переплетения методом совмещения 2-х видов переплетений: первый вид переплетения – саржа 1/2, второй вид переплетения выбрать самостоятельно из переплетений полурепс основный 2/3 или полурепс уточный 2/3. Привести примеры и объяснить метод построения.

4. Построить заправочный рисунок усиленного сатина со сдвигом перекрытия 3 нити, на 8 ремизках. Объяснить метод построения.

Вариант 3

Вопросы

1. Привести параметры и методы построений переплетений для тканей в полоску из разных видов переплетений, указать применяемые при изготовлении подобных тканей виды проборок основных нитей в ремиз (с приведением примеров).

Задачи

1. Построить заправочный рисунок саржи ломаной по основе с раппортом проборки в ремиз 16 нитей, на базе саржи 3/3. Объяснить метод построения и указать назначение тканей с данным видом переплетения.

2. Построить заправочный рисунок с закрепленным настилом на базе репса основного с раппортом по утку 12 нитей на 4 ремизках. Объяснить метод построения и цель закрепления настилов.

3. Построить заправочный рисунок крепового переплетения методом размещения основных нитей полурепса основного 2/1 между нитями атласа с раппортом 4 нити. Чередование нитей основы 2:1. Привести параметры и объяснить метод построения. 

4. Построить заправочный рисунок диагоналевого переплетения на базе сложной саржи 1/3 6/1 3/1 6/3 с раппортом проборки в ремиз 8 нитей. Привести параметры и объяснить метод построения.

Вариант 4

Вопросы

1. Привести параметры и методы построений переплетений для тканей в клетку из разных видов переплетений, указать применяемые при изготовлении подобных тканей виды проборок основных нитей в ремиз (с приведением примеров).

Задачи

1. Построить заправочный рисунок ромбовидной саржи с раппортом проборки в ремиз 14 нитей, раппортом по утку 20. Базой для построения служит сложная саржа, значения которой выбрать самостоятельно. Объяснить метод построения переплетения и указать назначение. 

2. Построить заправочный рисунок переплетения с закрепленным настилом на базе репса уточного, с раппортом по основе 18 нитей. Длинные настилы закрепляются переплетением саржа 2/1. Объяснить метод построения и указать, как повлияло закрепление длинных настилов на свойства ткани.

3. Построить заправочный рисунок крепового переплетения методом перестановки нитей саржи ломаной по утку. База для построения сложная саржа 2/1 1/1. Привести параметры и объяснить метод построения.

4. Построить заправочный рисунок просвечивающего переплетения, используя для построения переплетения репсы 7/7. Объяснить порядок построения и указать, для каких тканей предназначается переплетение.

Вариант 5

Вопросы

1. Показатели заполнения ткани волокнистым материалом. Понятие наполнения ткани волокнистым материалом.

Задачи

1. Построить заправочный рисунок зигзагообразной продольной саржи, у которой значение числителя и знаменателя дроби равны. Сдвиг зубца S=+2. Привести параметры и объяснить метод построения переплетения.

2. Построить заправочный рисунок переплетения с закрепленным настилом на базе репса уточного. Раппорт проборки в ремиз 12 нитей и раппорт по утку 6.

3. Построить заправочный рисунок крепового переплетения методом совмещения 2-х видов переплетений сатина 5/2 и основного полурепса 2/2. Привести примеры и объяснить метод построения.

4. Построить заправочный рисунок диагоналевого переплетения на базе сложной саржи 4/2 2/1, со сдвигом S=2 нити. Привести примеры и объяснить метод построения.

Вариант 6

Вопросы

1. Строение и характеристика тканей производных главных переплетений. Особенности заправки и изготовления ткани на станке.

Задачи

1. Построить заправочный рисунок ромбовидной саржи с раппортом проборки в 14 нитей, раппорт по основе равен раппорту по утку. Базой для построения является саржа 1/2. Объяснить метод построения с приведением параметров.

2. Построить заправочный рисунок вафельного переплетения на базе саржи 1/5 с кромками репс основный 2/2. Привести параметры и объяснить метод построения.

3. Построить заправочный рисунок крепового переплетения методом размещения основных нитей сложной саржи 2/1 1/2 между нитями полурепса уточного 2/1. Чередование основных нитей 1:1. Привести параметры и объяснить метод построения. 

4. Построить заправочный рисунок диагоналевого переплетения с раппортом проборки в ремиз 5 нитей. База для построения сложная саржа 5/3 1/3 2/1. Объяснить метод построения и указать назначение тканей с данным видом переплетения. 

Вариант 7

Вопросы

1. Назначение кромок ткани и их строение. Описать способы получения кромок на станках АТ-100, СТБ, АТПР и П-105.

Задачи

1. Построить заправочный рисунок ромбовидной саржи с раппортом проборки в ремиз 22 нити, с раппортом по утку 6. Базой для построения является усиленная саржа с раппортом 4 нити. Объяснить метод построения и указать назначение тканей с данным видом переплетения.

2. Построить заправочный рисунок переплетения с закрепленным настилом с раппортом по утку 6 нитей, на базе репса уточного 9/9. Объяснить метод построения и цель закрепления настилов. Указать назначение тканей с данным видом переплетения.

3. Построить заправочный рисунок крепового переплетения методом размещения основных нитей репса основного 2/2 между нитями саржи 2/1. Чередование уточных нитей 1:1. Привести параметры и объяснить метод построения.

4. Построить заправочный рисунок диагоналевого переплетения на базе сложной саржи 5/3 2/2 2/1. Число ремизок в заправочном рисунке 5. Объяснить метод построения и указать назначение тканей с данным видом переплетения. 

Вариант 8

Вопросы

1. Объяснить влияние плотности нитей на строение и свойства ткани с приведением примеров из справочников по волокнам, а также из ассортимента тканей, вырабатываемых по месту работы.

Задачи

1. Построить заправочный рисунок зигзагообразной поперечной саржи 2/3. Сдвиг зубца S = + 1. Привести параметры и объяснить метод построения переплетения.

2. Построить заправочный рисунок переплетения с закрепленным настилом на базе репса уточного с раппортом по основе 12 нитей. Закрепление подобрать самостоятельно. Объяснить метод построения.

3. Построить заправочный рисунок крепового переплетения методом размещения основных нитей полурепса уточного 2/1 между нитями саржи 2/2. Чередование основных нитей 1:1. Привести параметры и объяснить метод построения.

4. Построить заправочный рисунок диагоналевого переплетения с раппортом проборки в ремиз 6 нитей. База для построения сложная саржа 6/1 6/5 1/5. Объяснить метод построения и указать назначение тканей с данным видом переплетения.

Вариант 9

Вопросы

1. Чем отличаются ткани крепового переплетения от тканей полотняного переплетения с креповым эффектом. Назвать ткани, изготовляемые этими видами переплетений и указать их применение.

Задачи

1. Построить заправочный рисунок саржи ломаной по основе с раппортом проборки в ремиз 14 нитей. Базой для построения является усиленная саржа 2/2. Объяснить метод построения и заправку на ткацком станке.

2. Построить заправочный рисунок  вафельного переплетения на 6 ремизках. Объяснить метод построения.

3. Построить заправочный рисунок переплетения ткани с продольными полосами из разных переплетений с раппортом по основе 17 нитей. Переплетение в первой полосе – атлас с раппортом 4 нити, переплетение во второй полосе – саржа 1/2. Объяснить метод построения и указать назначение тканей с данным видом переплетения.

4. Построить заправочный рисунок просвечивающего переплетения с раппортом проборки в ремиз 10 нитей и раппортом по утку 10. Объяснить метод построения и указать назначение тканей с данным видом переплетения.

Вариант 10

Вопросы

1. Чем отличаются ткани репсового переплетения от тканей полотняного переплетения с репсовым эффектом. Назвать ткани, изготовляемые этими видами переплетений и указать их применение.

Задачи

1. Построить заправочный рисунок усиленного сатина со сдвигом перекрытия 3 нити, на 8 ремизках. Объяснить метод построения.

2. Построить заправочный рисунок вафельного переплетения с раппортом по утку 12, с кромками репс основный 2/2. Привести параметры и объяснить метод построения.

3. Построить заправочный рисунок переплетения ткани с поперечными полосами из разных переплетений с раппортом по утку 14 нитей. Переплетение в первой полосе атлас с раппортом 6 нитей, переплетение второй полосы саржа 1/3. Объяснить метод построения.

4. Построить заправочный рисунок просвечивающего переплетения, используя для построения переплетения репсы 5/5. Объяснить порядок построения переплетения и указать назначение тканей данного переплетения.
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