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Обучающийся выбирает из предложенных вопросов 3 вопроса и раскрывает их в письменной форме.

1. Что такое полимер.
2. Чем олигомер отличается от полимера.
3. Что такое составное звено
4. Что такое мономер
5. Что такое высокомолекулярное соединение
6. Напишите не менее трех признаков классификации полимеров
7.  Приведите примеры гидрофильных и гидрофобных полимеров.
8. Каковы Основные методы получения полимеров
9. Классификация текстильных волокон.
10. На какие классы делятся текстильные натуральные органические волокна
11. Назовите основные методы формования химических волокон
12.   Приведите классификацию волокон в зависимости от природы применяемых для переработки высокомолекулярных соединений 
13. Приведите примеры практических свойств химических волокон
14.  Что такое плотность полимера?
15. Какие жидкости применяются для пикнометрического определения плотности полимеров
16. Какая характеристика поливинлхлорида  измеряется временем от начала нагревания до изменения красной окраски индикаторной бумаги конго в синюю. 
17. Как определяют химическую устойчивость полимеров по отношению к действию органических растворителей, минеральных кислот и щелочей 
18. Какое волокно прочнее: из полиэтилена или кевлара.
19. Что такое набухание полимеров
20. Назовите методы оценки степени набухания.
21.  Назовите методы идентификации полимеров, волокон и тканей по свойства
22.  Распознавание натурального и вискозного шелка. 
23. Как распознать окрашиванием шерсть и шелк 1%-ным раствором нингидрина, при кипячении в течение одной минуты в данном растворе.
24. Ниже перечисленные волокна кипятят в соляной кислоте. Какие из волокон разрушаются или полностью деформируются:
натуральные волокна: хлопок, лён, шерсть, шёлк; 
химические искусственные волокна: ацетатное, вискозное, медно-аммиачное; 
синтетическое волокно: полиамидное
25. Что относится к физико-химическим показателям?
26. Как называется способность текстильных материалов сохранять цвет (окраску) под воздействием различных физико- химических факторов в процессе их производства и последующего использования, согласно ГОСТ ISO 105-А01—2013
27. Как оценивается изменение окраски текстильного материала и интенсивность закрашивания неокрашенных смежных тканей?
28. Назовите 2 способа определения плотности полимеров
29. Во сколько этапов проводят количественный химический анализ двухкомпонентных смесевых тканей.
30. Приведите возможные варианты двухкомпонентных смесей волокон в тканях
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