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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания разработаны для студентов направления подготовки 29.03.01 ( Технология изделий лёгкой промышленности, обучающихся по полной программе заочной формы обучения и рекомендованы для лучшей организации самостоятельной подготовки в межсессионный период.

Перед началом сессии студенты должны самостоятельно ознакомиться с рабочей программой дисциплины и внимательно изучить информацию, относящуюся к перечисленным темам и разделам дисциплины по рекомендуемому списку литературы. 

Для проверки результатов освоения учебного материала следует отвечать на вопросы, которые приведены в конце каждого раздела.

Полученные знания необходимо использовать при выполнении заданий контрольных работ, которые высылаются до начала сессии в указанные сроки.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Растущая конкуренция на рынке одежды требует от специалистов умения в кратчайшие сроки реагировать на изменения моды и запросы потребителей, корректируя ассортимент выпускаемой продукции и сохраняя максимальную эффективность производства. 

Целью дисциплины "Конструирование одежды" является формирование компетенций обучающихся в области конструирования рациональных форм и размеров деталей одежды в соответствии со строением и размерами фигур потребителей и основными требованиями, предъявляемыми к одежде.

В процессе освоения дисциплины студенты должны научиться:

- определять наиболее значимые требования, предъявляемые к одежде различного назначения;

- выбирать необходимые исходные данные и стандарты для проектирования одежды;

- выполнять построение базовых основ конструкций одежды различного ассортимента с учётом свойств материалов;
- определять конструктивные дефекты и способы их устранения.

Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке изделий лёгкой промышленности и соответствующих технологических процессов обеспечивается знанием принципов построения базовых конструкций плечевой и поясной одежды и умением выбирать необходимые исходные данные.

Способность разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для производства швейных изделий с учётом конструктивно – технологических, эстетических, экономических и иных параметров основывается на знании потребительских и производственных требований, предъявляемых к одежде, и владении навыками использования методов построения базовых конструкций плечевой и поясной одежды.
При изучении дисциплины следует внимательно ознакомиться с содержанием дисциплины по перечисленным ниже темам, что позволит с наибольшей эффективностью освоить учебный материал и получить дополнительную информацию по отдельным вопросам программы. Для освоения учебного материала студенты самостоятельно изучают рекомендуемую литературу и отвечают на вопросы для самопроверки. 

Результатом самостоятельной подготовки является выполнение контрольной работы, которая состоит из нескольких заданий, выполняемых по вариантам в соответствии с последней цифрой номера зачётной книжки (студенческого билета). 

Контрольную работу следует выполнять на листах формата А4. На титульном листе должны быть указаны: названия университета, института и кафедры, наименование дисциплины, номер контрольной работы (1 или 2), ФИО и номер зачётной книжки студента, группа, дата сдачи, подпись студента, ФИО преподавателя, оценка, дата проверки. Пример титульного листа приведён в приложении А.

В начале каждого задания следует переписать вопрос соответствующего варианта. В конце работы должны быть приведены ссылки на используемые источники (литература, НТД, электронные ресурсы).
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Исходные данные для проектирования одежды
1 Общие данные об ассортименте и конструкции одежды

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Конструирование одежды» рассматриваются цели, задачи дисциплины. Студенты знакомятся с компетенциями, которые должны приобрести в процессе освоения учебного материала, темами занятий и перечнем лабораторных работ, а также с понятиями конструирование и одежда.  

Студенты знакомятся с понятиями ассортимент, конструкция, покрой, различными вариантами классификации и видами швейных изделий. Рассматриваются факторы, влияющие на форму одежды, различные покрои и способы членения деталей одежды.

Вопросы для самопроверки

Дайте характеристику ассортимента одежды.

По каким признакам классифицируют одежду? 

Перечислите виды одежды.

Раскройте понятия формы и силуэта.

Назовите основные виды силуэтов

Что называют конструкцией и покроем одежды?

Каково типовое членение поверхности одежды на детали. 

Перечислите особенности конструкции одежды различных видов.

Литература: 1 (стр. 5-9, 23-25), 2 (стр. 14-18, 68-70, 77-84)

2 Требования к одежде различного назначения

Изучаются общие требования, предъявляемые к одежде и факторы, влияющие на их соответствие, а также требования, которым должны соответствовать различные виды одежды в зависимости от их назначения: верхняя бытовая одежда (летняя, демисезонная и зимняя), рабочая одежда, форменная одежда, детская одежда, спортивная и пр.

Вопросы для самопроверки

Перечислите требования, предъявляемые к верхней зимней одежде.

Перечислите требования, предъявляемые к верхней демисезонной одежде.

Перечислите требования, предъявляемые к верхней летней одежде.

Перечислите требования, предъявляемые к одежде для защиты от осадков.

Перечислите требования, предъявляемые к торжественной одежде.

Какие факторы влияют на гигроскопические свойства пакета одежды?

От чего зависят гигиенические свойства одежды?

Какие факторы влияют на теплозащитные свойства пакета одежды?

Литература: 1 (стр. 5-9, 23-25), 2 (стр. 14-18, 68-70, 77-84)

3 Виды и выбор прибавок

Студенты знакомятся с понятиями прибавка, припуск, допуск. Изучается классификация прибавок по ЕМКО СЭВ, методы определения величин прибавок. Приводятся рекомендуемые значения прибавок, припусков и допусков для различных видов изделий. 

Вопросы для самопроверки

Назовите виды прибавок. 

Какие факторы влияют на величину прибавок в одежде?

Перечислите исходные данные для выбора прибавок.

Каково условное обозначение и величины конструктивно - декоративных прибавок?

Каково назначение технических прибавок в одежде? 

Каково условное обозначение и величины технических прибавок?

Как производится расчёт прибавок на толщину пакета материалов?

Опишите величины и распределение прибавки Пг по участкам конструкции. 

Литература: 1 (стр. 92-104), 2 (стр. 70-77), 3 (стр. 12-22), 4 (стр. 39-48).
4 Характеристика конструкций моделей одежды
Студенты знакомятся с особенностями конструкций различных видов одежды, исходными данными, которые используются при определении параметров конструкций и рекомендуемыми величинами прививок. Рассматриваются различные способы получения конструкций плечевой и поясной одежды
Вопросы для самопроверки

Перечислите исходные данные для построения конструкций становой части плечевой одежды

Перечислите исходные данные для построения конструкций втачного рукава 
Перечислите исходные данные для построения конструкций юбок
Перечислите исходные данные для построения конструкций брюк

Перечислите исходные данные для построения конструкций воротников
Какие факторы влияют на величину прибавок в одежде?

Перечислите исходные данные для выбора прибавок.

Как производится расчёт прибавок на толщину пакета материалов?

Литература: 1 (стр. 92-104), 2 (стр. 70-77), 3 (стр. 12-22), 4 (стр. 39-48).
Студенты знакомятся с функциями и основными классами одежды, потребительскими и промышленными требованиями, которые предъявляются к различным видам швейных изделий и показателями, которыми эти требования контролируются, понятием качество. 

Вопросы для самопроверки

Какие функции выполняет одежда? 

Перечислите требования, предъявляемые к одежде. 

Что понимают под качеством одежды? 

Назовите основные потребительские и промышленные показателей качества одежды

Литература: 1 (стр. 31-37), 2 (стр. 18-34) 

Рассматриваются особенности поверхности фигуры человека, различные способы технологические и конструктивные способы формообразования швейных изделий. 

Студенты знакомятся с понятиями узел, деталь, основные и производные детали, швы, подрезы, вытачки, сборки, оборки, рюши, буфы, складки, драпировки и пр.

Вопросы для самопроверки

В чём состоит основная задача конструирования?

Перечислите возможные способы формообразования в одежде. 

Дайте определения понятий «узел»,  «деталь».

Какие виды деталей изделий получают в процессе разработки конструкции новой модели?

Литература: 1 (стр. 38-60), 2 (стр. 68-86), 3 (стр. 22-27), 4 (стр. 38-39) 

Рассматриваются понятия опорной поверхности и развёртки поверхности, различные приближённые и инженерные методы получения развёрток сложных поверхностей. 

Вопросы для самопроверки

Назовите распространённые способы получения развёрток поверхностей.

Перечислите особенности контактных методов получения развёрток, основанных на использовании геометрической задачи одевания плоской тканью кривых поверхностей.

Что называют опорной поверхностью конструкции? 

Литература: 2 (стр. 93-103, 179-194), 4 (стр. 49-61). 

5 Проверка чертежей
Студенты знакомятся с принципами проверки правильности построения чертежей. Рассматриваются этапы проверки, балансовые точки, сопряжение криволинейных участков
Вопросы для самопроверки

Что называют балансом в одежде? 

Перечислите точки баланса в плечевой одежде. 

Какие виды баланса проверяют в поясной одежде? 

Литература: 1 (стр. 31-37), 2 (стр. 18-34) 

Студенты изучают принципы и этапы контроля проектных работ и осваивают приёмы проверки чертежей, знакомятся с понятиями сопряжение, баланс, качество, контроль качества. Большое внимание уделяется определению баланса плечевых и поясных изделий и его корректировке.

Изучаются принятые в промышленности методы контроля качества швейных изделий.

Вопросы для самопроверки

Опишите классификацию конструктивных дефектов в одежде.

Как определяется качество новых моделей?

Как определяется баланс плечевых изделий?

Какие параметры новых моделей оцениваются при их утверждении?

Какие методы контроля качества применяются на швейном производстве?

Литература: 2 (стр. 339-341), 3 (стр. 89-92), 4 (стр. 342-345). 

Раздел 2. Построение базовых основ плечевой одежды
6 Построение базовой конструктивной основы стана
Приводится краткая характеристика современных расчётно - графических методов конструирования одежды.

Изучаются основные положения и исходные данные ЕМКО СЭВ.

Вопросы для самопроверки

Перечислите распространённые методы конструирования одежды.

В чём заключаются особенности того или иного метода?

Литература: 1 (стр. 105-125), 2 (стр. 103-105, 126-133), 3 (стр. 27-29).

Рассматриваются особенности построения базовых основ спинки и переда платья и пальто прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэтов по методике ЕМКО СЭВ.

Вопросы для самопроверки

Раскройте понятие баланса конструкции. 

Перечислите исходные данные для построения базисной сетки чертежа плечевого изделия.

Опишите этапы построения базисной сетки чертежа плечевого изделия.

Опишите этапы построения плечевых срезов и линии горловины спинки и переда.

Опишите этапы построения средней линии спинки изделия полуприлегающего и прилегающего силуэта со средним швом.

Опишите этапы построения средней линии спинки изделия прямого, полуприлегающего и прилегающего силуэта без среднего шва.

Перечислите исходные данные для расчёта нагрудной вытачки.

Опишите построение нагрудной вытачки.

Перечислите исходные данные для расчёта параметров проймы.

Опишите построение проймы.

Перечислите исходные данные для распределения суммарного раствора талиевых вытачек, их расчёта и построения.

Опишите этапы построения линии талии изделия, талиевых вытачек, боковых срезов изделия прямого и полуприлегающего силуэтов.

Литература: 2 (стр. 106-125), 3 (стр. 29-45) 

7 Построение базовой конструктивной основы втачных рукавов

Изучаются особенности построения одношовных и двухшовных рукавов, методы расчёта и распределения посадки по окату рукава.

Студенты осваивают построение Базовых Конструкций платья и пальто прилегающего и полуприлегающего силуэтов по методике ЕМКО СЭВ на лабораторных занятиях.

Вопросы для самопроверки

Дайте характеристику внешней формы и конструкций втачных рукавов.

Как осуществляется взаимоувязка параметров высоты оката рукава, ширины рукава и проймы?

Перечислите исходные данные для построения базисной сетки втачного рукава 

Опишите этапы построения базисной сетки втачного рукава. 

Опишите этапы построения шаблона втачного рукава ниже оката.

Назовите исходные данные и опишите расчёт и распределение посадки по окату рукава. 

Перечислите способы уменьшения нежелательной посадки по окату рукава.

Перечислите способы уменьшения нежелательной оттяжки по переднему шву втачного рукава.

Литература: 2 (стр. 133-143), 3 (стр. 46-60) 

8 Разработка чертежей БК платья
Виды силуэтных форм и покроев женских платьев. Прибавки, рекомендуемые для платьев прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэтов. 
Расчёт различных участков конструкций
Вопросы для самопроверки

Перечислите основные прибавки, которые необходимо учитывать при расчёте БК платья.
Чем отличаются прибавки для платьев прилегающего и полуприлегающего силуэтов?
Чем отличаются конструкции прямого силуэта? 

Литература: 2 (стр. 133-143), 3 (стр. 46-60) 

9 Разработка чертежа основы одношовного рукава платья
Виды покроев одношовных рукавов на базе втачного. Прибавки, рекомендуемые для рукавов платьев прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэтов. 

Расчёт различных участков конструкций
Вопросы для самопроверки

Перечислите основные прибавки, которые необходимо учитывать при расчёте БК рукава платья.
Чем отличаются прибавки рукавов для платьев прилегающего и полуприлегающего силуэтов?
Чем отличаются конструкции прямого силуэта? 

Литература: 2 (стр. 133-143), 3 (стр. 46-60) 
10 Разработка чертежей БК пальто
Виды силуэтных форм и покроев женских пальто. Прибавки, рекомендуемые для платьев прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэтов. 

Расчёт различных участков конструкций
Вопросы для самопроверки

Перечислите основные прибавки, которые необходимо учитывать при расчёте БК платья.
Чем отличаются прибавки для платьев прилегающего и полуприлегающего силуэтов?
Чем отличаются конструкции прямого силуэта? 

Литература: 2 (стр. 133-143), 3 (стр. 46-60) 

11 Разработка чертежа основы двухшовного рукава пальто
Виды покроев двухшовных рукавов на базе втачного. Прибавки, рекомендуемые для рукавов пальто прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэтов. 

Расчёт различных участков конструкций
Вопросы для самопроверки

Перечислите основные прибавки, которые необходимо учитывать при расчёте БК рукава платья.
Чем отличаются прибавки рукавов для платьев прилегающего и полуприлегающего силуэтов?
Чем отличаются конструкции прямого силуэта? 

Литература: 2 (стр. 133-143), 3 (стр. 46-60) 

Раздел 3. Конструкции воротников

12 Классификация и особенности построения различных видов воротников

Рассматривается конструктивное многообразие основных видов втачных воротников, исходные данные для их проектирования и особенности построения. 

На лабораторных занятиях учащиеся чертят воротники стойку, плосколежащий и стояче-отложной, используя построенную ранее базовую основу платья.

Вопросы для самопроверки

Расскажите о классификации конструкций воротников. 

Назовите виды воротников-стоек.

Перечислите исходные данные для построения чертежей воротников. 

Опишите этапы построения чертежей воротников - стоек.

Опишите этапы построения чертежей плосколежащих воротников.

Опишите этапы построения чертежей стояче - отложных воротников.

Литература: 1 (стр. 157), 2 (стр. 143-148), 3 (стр. 60-70), 4 (стр. 175-188)

13 Особенности проектирования воротников с лацканами
Рассматривается конструктивное многообразие основных видов воротников с лацканами, исходные данные для их проектирования и особенности построения. 

На лабораторных занятиях учащиеся чертят пиджачный воротник, используя построенную ранее базовую основу пальто.

Вопросы для самопроверки

Назовите виды воротников с лацканами.

Перечислите исходные данные для построения чертежей воротников с лацканами. 

Опишите этапы построения чертежей воротников пиджачного типа.

Опишите этапы построения чертежей воротников типа шаль.

Литература: 2 (стр. 148-150), 3 (стр. 70-75) 

14 Разработка чертежей втачных воротников

Рассматривается конструктивное многообразие основных видов втачных воротников: стойки, плосколежащие, стояче-отложные. Исходные данные для их проектирования и особенности построения. 

На лабораторных занятиях учащиеся чертят стойку прилегающую, плосколежащий воротник и стояче-отложной воротник.

Вопросы для самопроверки

Назовите виды воротников с лацканами.

Перечислите исходные данные для построения чертежей воротников с лацканами. 

Опишите этапы построения чертежей воротников пиджачного типа.

Опишите этапы построения чертежей воротников типа шаль.

Литература: 2 (стр. 148-150), 3 (стр. 70-75) 

15 Разработка чертежей воротников пиджачного типа

Рассматривается конструктивное многообразие основных видов воротников пиджачного типа:  однобортные, двубортные, с цельнокроеной или отрезной стойкой. Исходные данные для их проектирования и особенности построения. 

На лабораторных занятиях учащиеся чертят пиджачный воротник с цельнокроеной стойкой под оттяжку.

Вопросы для самопроверки

Назовите виды воротников с лацканами.

Перечислите исходные данные для построения чертежей воротников с лацканами. 

Опишите этапы построения чертежей воротников пиджачного типа.

Опишите этапы построения чертежей воротников типа шаль.

Литература: 2 (стр. 148-150), 3 (стр. 70-75) 

Раздел 4. Различные покрои плечевой одежды

16 Проектирование изделий с рубашечным рукавом

Учащиеся знакомятся с конструктивным разнообразием покроев рубашечного рукава, областью их применения, исходными данными для построения и особенностями проектирования.

На лабораторных занятиях студенты выполняют чертежи изделия с обычным рубашечным рукавом и рукавом с квадратной проймой, используя базовую основу платья.

Вопросы для самопроверки

В чём заключаются особенности построения рубашечных рукавов?

Опишите этапы построения проймы изделий с рубашечным рукавом.

Опишите этапы построения рукава рубашечного покроя.

Литература: 1 (стр. 198-208), 4 (стр. 109-119), 5 (стр. 3-14). 

17 Проектирование изделий с  рукавом реглан

Учащиеся знакомятся с конструктивным разнообразием покроев рукава реглан, областью их применения, исходными данными для построения и особенностями проектирования.

На лабораторных занятиях студенты выполняют чертежи изделий с некоторыми видами рукавов реглан, используя базовую основу пальто.

Вопросы для самопроверки

Перечислите основные разновидности рукава-реглан.

В чём заключаются особенности построения рукавов-реглан?

Опишите этапы построения проймы изделий с рукавом-реглан.

Опишите этапы построения рукава-реглан.

Литература: 1 (стр. 179-195), 4 (стр. 119-134), 6 (стр. 3-41). 

18 Проектирование изделий с цельнокроеными рукавом

Учащиеся знакомятся с конструктивным разнообразием покроев цельнокроеных рукавов, областью их применения, исходными данными для построения и особенностями проектирования.

На лабораторных занятиях студенты выполняют чертежи изделий с цельнокроеными рукавами с ластовицей, ластовицей, переходящей в отрезной бочок или нижнюю часть рукава и рукавом типа «летучая мышь», используя базовую основу платья.

Вопросы для самопроверки

Перечислите основные разновидности цельнокроеного рукава.

В чём заключаются особенности построения цельнокроеных рукавов?

Опишите этапы построения цельнокроеного рукава с подкройной ластовицей.

Опишите этапы построения цельнокроеного рукава с ластовицей, переходящей в нижнюю часть рукава.

Опишите этапы построения цельнокроеного рукава с ластовицей, переходящей в отрезной бочок.

Литература: 1 (стр. 161-176), 4 (стр. 134-167), 7 (стр. 3-97). 

Раздел 5. Построение базовых основ поясной одежды

19 Ассортимент и покрои юбок
Рассматривается ассортимент юбок и исходные данные для проектирования.

20 Построение прямой юбки

Изучаются особенности построения прямой юбки и модификаций на её основе.

21 Построение клиньевых юбок

Изучаются особенности построения юбок из четырёх, шести, восьми клиньев и юбок годе.

22 Построение конических юбок

Изучаются особенности построения конических юбок.

23 Ассортимент и построение базовой основы брюк
Рассматривается ассортимент брюк и исходные данные для проектирования.
24 Построение классических брюк

Рассматриваются особенности построения классических брюк.

Вопросы для самопроверки

Назовите исходные данные для построения базисной сетки чертежа поясного изделия.

Как проводится расчёт передне-заднего баланса поясных изделий?

Перечислите исходные данные для построения чертежей юбок.

Перечислите исходные данные для построения чертежей брюк.

Опишите этапы построения чертежей прямой юбки.

Опишите этапы построения чертежей юбок конической формы.

Опишите этапы построения чертежей брюк выше линии сидения.

Опишите этапы построения чертежей брюк ниже линии сидения.

Литература: 1 (стр. 211-224), 2 (стр. 150-154), 3 (стр. 75-89), 4 (стр. 232-261). 
Раздел 6. Устранение дефектов одежды
25  Причины возникновения дефектов посадки плечевой одежды и способы их устранения 
Рассматриваются виды дефектов плечевых изделий, общие правила их определения и устранения. Рассматриваются конкретные примеры дефектов и рекомендации по их исправлению.

Вопросы для самопроверки

Опишите виды возможных дефектов по воротникам, причины их возникновения и способы устранения.

Опишите виды возможных дефектов по переду плечевых изделий, причины их возникновения и способы устранения.

Опишите виды возможных дефектов по спинке, причины их возникновения и способы устранения.

Опишите виды возможных дефектов по рукавам, причины их возникновения и способы устранения.

Литература: 2 (стр. 342-354), 3 (стр. 92-100), 4 (стр. 345-359). 

26 Причины возникновения и способы устранения дефектов поясной одежды
Рассматриваются виды дефектов поясных изделий, общие правила их определения и устранения. Рассматриваются конкретные примеры дефектов и рекомендации по их исправлению.

Вопросы для самопроверки

Опишите виды возможных дефектов юбок, причины их возникновения и способы устранения.

Опишите виды возможных дефектов брюк, причины их возникновения и способы устранения.

Литература: 2 (стр. 342-354), 3 (стр. 92-100), 4 (стр. 345-359). 

Контрольная работа  1

Контрольная работа состоит из трёх заданий, выполняемых по вариантам в соответствии с последней цифрой номера студенческого билета (зачётной книжки). 

В начале каждого задания переписать вопрос соответствующего варианта.

Ссылки на используемые источники (литература, НТД, сайты) должны быть приведены в конце работы.
Задание 1

Дать определения 3 видов изделий, относящихся к данному ассортименту (таблица 1.1), привести примеры (эскизы или фотографии) этих изделий.

Таблица 1.1 ( Варианты к заданию 1
	Номер

варианта
	Ассортимент

	0
	Женская плечевая одежда платьево-блузочного ассортимента

	1
	Женская поясная одежда

	2
	Мужская плечевая одежда

	3
	Мужская поясная одежда

	4
	Одежда для новорождённых

	5
	Головные уборы

	6
	Бельё женское

	7
	Бельё мужское

	8
	Женская плечевая одежда пальтово-костюмного ассортимента

	9
	Спортивная одежда


Задание 2

Представить эскиз (или технический рисунок) швейного изделия состоящего не менее чем из 8 деталей
, в соответствии с вариантом, указанным в таблице 1.2, дать его полное художественно ( техническое описание, (в том числе указать назначение, материалы и рекомендуемую потребительскую группу). 

Перечислить использованные в модели способы формообразования (например: рельефные швы, вытачки, сутюживание и др.) различных деталей и узлов.

Таблица 1.2 ( Варианты к заданию 2

	Номер

варианта
	Вид одежды

	0
	Платье женское лёгкое 

	1
	Платье женское нарядное 

	2
	Платье женское шерстяное

	3
	Плащ женский

	4
	Пальто женское демисезонное

	5
	Пиджак мужской

	6
	Брюки женские

	7
	Брюки мужские

	8
	Жакет женский

	9
	Пальто демисезонное для девочек младшего школьного возраста 


Задание 3

В форме таблицы 1.3 нарисовать эскизы деталей из основного материала с указанием долевой нити для изделия из предыдущего задания. Указать наименования деталей и их срезов.

Таблица 1.3 ( Спецификация деталей ……. (указать изделие)
	Номер

детали
	Наименование

детали
	Количество деталей кроя
	Эскиз детали
	Наименования швов

	1
	Спинка
	2
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	1-2 плечевой шов,
2-3 …

	2
	
	
	
	


Контрольная работа  2 

Контрольная работа состоит из двух заданий, которые выполняют по вариантам в соответствии с последней цифрой номера студенческого билета (зачётной книжки). 

В начале каждого задания переписать вопрос соответствующего варианта.

Чертежи можно выполнять на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1 (задание 1) или 1:4 (задание 2). 

Ссылки на используемые источники (литература, НТД, сайты) должны быть приведены в конце работы.
Задание 1

Представить эскиз или фото модели в соответствии с заданием таблицы 2.1 и рисунков 1 - 9. Используя базовую основу, построенную на занятиях, выполнить построение двух воротников.
Неуказанные исходные данные выбирать произвольно и перечислить в начале построения. Необходимые расчёты приводить в форме таблицы 2.2.
Таблица 2.1 ( Варианты воротников
	Номер

варианта
	1-й воротник
	2-й воротник

	0
	Стойка прилегающая, высотой 3 см, рис. 1
	Пиджачный для двубортной модели, верхние пуговицы на линии талии, рис. 6

	1
	Плосколежащий на круглой горловине, ширина воротника посередине 6 см, рис. 2
	Пиджачный для однобортной модели, верхняя пуговица на линии талии, рис. 7

	2
	Стояче - отложной на круглой горловине, ширина воротника посередине 6 см, рис. 3
	Шалевый для двубортной модели, верхние пуговицы на линии талии, рис. 8

	3
	Плосколежащий на V ( образной горловине, ширина воротника посередине 6 см, рис. 4
	Шалевый для однобортной модели, верхняя пуговица на линии талии, рис. 9

	4
	Стояче ( отложной на V ( образной горловине, ширина воротника посередине 6 см, рис. 5
	Пиджачный для двубортной модели, верхние пуговицы на 10 см выше линии талии, рис. 6


Продолжение таблицы 2.1

	Номер

варианта
	1-й воротник
	2-й воротник

	5
	Стойка прилегающая, высотой 5 см, рис. 1
	Пиджачный для однобортной модели, верхняя пуговица на 10 см выше линии талии, рис. 7

	6
	Плосколежащий на круглой горловине, ширина воротника посередине 8 см, рис. 2
	Шалевый для двубортной модели, верхние пуговицы на 10 см выше линии талии, рис. 8 

	7
	Стояче - отложной на круглой горловине, ширина воротника посередине 8 см, рис. 3
	Шалевый для однобортной модели, верхняя пуговица на 10 см выше линии талии, рис. 9

	8
	Плосколежащий на V - образной горловине, ширина воротника посередине 8 см, рис. 4
	Пиджачный для двубортной модели, верхние пуговицы на 5 см выше линии талии, рис. 6

	9
	Стояче - отложной на V - образной горловине, ширина воротника посередине 8 см, рис. 5
	Пиджачный для однобортной модели, верхняя пуговица на 15 см выше линии талии, рис. 7


Таблица 2.2 ( Построение … воротника
	Участок
	Формула расчёта
	Результат расчёта, см

	АБ – высота стойки
	По модели
	3,0
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	Рис. 1. Стойка прилегающая
	Рис. 2. Плосколежащий воротник на круглой горловине


	Рис. 3. Стояче-отложной воротник на круглой горловине
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	Рис. 4. Плосколежащий воротник на V-образной горловине


	Рис. 5. Стояче-отложной воротник на V-образной горловине


	Рис. 6. Стояче-отложной воротник с лацканом двубортного жакета
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	Рис. 7. Стояче-отложной воротник с лацканом .однобортного жакета


	Рис. 8. Шалевый воротник двубортного жакета


	Рис. 9. Шалевый воротник однобортного жакета




Задание 2

Выполнить построение базовой основы женских брюк на типовую фигуру в соответствии с заданием таблицы 2.3. В начале построения перечислить в табличной форме исходные данные (размерные признаки типовой фигуры – таблица 2.4 и прибавки – таблица 2.5). Необходимые расчёты приводить в форме таблицы 2.2.

Если построение выполняется по зарубежной методике – выбрать ближайшую по размерам типовую фигуру и в исходных данных перечислить соответствующие размерные признаки.

Таблица 2.3 - Варианты размеров типовых фигур по ГОСТ 31396(2009
	Номер варианта
	Размер

	0
	158-84-90

	1
	158-88-94

	2
	158-92-102

	3
	158-96-106

	4
	164-88-94

	5
	164-88-98

	6
	164-92-98

	7
	164-92-102

	8
	164-96-102

	9
	164-96-106


Таблица 2.4 – Размерная характеристика типовой фигуры  158-84-90
                                                                                                                                                          Рост, обхват груди третий, обхват бедер

	Номер 
измерения по ГОСТ
	Наименование 
размерного признака
	Обозначение
	Величина, см

	1
	Рост 
	Т1
	158,0

	2
	Обхват талии
	Т18
	63,8

	
	
	
	


Таблица 2.5 – Прибавки 

	Наименование участка
	Условное обозначение
	Величина, см

	К полуобхвату талии
	П41-470
	1,0

	К полуобхвату бёдер
	П51-57
	1,5
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