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ВВЕДЕНИЕ
В результате теоретического и практического изучения дисциплины «Проектирование индивидуальных изделий» студенты должны: знать особенности конструирования одежды в условиях ее изготовления на индивидуального потребителя; освоить применение приемов зрительных иллюзий и конструктивных решений с учетом особенностей внешнего облика и телосложения фигуры заказчика; освоить программу проведения измерений индивидуальных фигур и составление развернутой характеристики фигуры заказчика; освоить разработку конструкции деталей одежды и раскроя изделий на конкретную фигуру; изучить особенности оформления конструкторской документации при изготовлении изделий на предприятиях индивидуального пошива. 

Методические указания к выполнению самостоятельной и контрольной работы составлены в соответствии с программой курса «Проектирование индивидуальных изделий» для студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 29.03.05 конструирование изделий легкой промышленности. 
Учебным планом предусмотрено для студентов заочной формы обучения выполнение самостоятельной работы, контрольной работы, лабораторных работ и сдача экзамена. Стратегическим направлением повышения качества образования является самостоятельная работа студента. Самостоятельная работа направлена не только на достижение учебных целей – обретение соответствующих компетенций, но и на формирование самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики будущего специалиста, повышающей его познавательную, социальную и профессиональную мобильность, формирующую у него активное и ответственное отношение к жизни.

Без выполненных контрольной и лабораторных работ по дисциплине, студенты не допускаются к экзамену. Курс дисциплины «Проектирование индивидуальных изделий» предполагает для выполнения контрольной работы изучение материала изложенного в рекомендуемой литературе.

Студенты, заблаговременно не подготовившие контрольную работу, не допускаются к выполнению лабораторных работ.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью контрольной работы по дисциплине «Проектирование индивидуальных изделий» является овладение студентами заочной формы обучения начальными теоретическими знаниями, необходимыми для успешного освоения в дальнейшем учебных дисциплин программы по направлению подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности» и практическими навыками, позволяющими применять эти знания на практике при проектировании различного ассортимента швейных изделий на индивидуального потребителя. 

В ходе выполнения контрольной работы студенты учатся: 
- определять тип телосложения индивидуальной фигуры;
- строить чертежи базовых конструкций (БК) на типовую фигуру, к которой наиболее близка конкретная фигура заказчика;
- выполнять корректировку БК с учетом типа телосложения конкретной фигуры заказчика.
Самостоятельная работа обогащает интеллектуальные способности студентов, приобщает к творческим видам деятельности. Целью самостоятельной работы является:

- профессиональное и личностное развитие студентов;

- формирование профессиональной компетентности будущих специалистов;

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

- углубление и расширение теоретических знаний;

- формирование умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу;

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- развитие у студентов эстетического вкуса, привитие профессиональных навыков, воспитание чувства ответственности за результаты своей работы, любви к выбранной профессии;

- формирование самостоятельного и творческого мышления, способности и к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских умений: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Вариант 1

1. Изменение конструкции плечевой одежды на фигуры с различной осанкой.

2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–92–102.
Вариант 2

1. Макетно-жилетный метод изменения конструкции одежды на фигуры заказчиков с отклонениями от типового телосложения. Применение макетно-жилетного метода (метода гибкой конструкции) при изготовлении изделий на фигуры заказчиков с отклонениями от типового телосложения.
2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–92–106.
Вариант 3

1. Принципы разработки предпочтительных вариантов конструктивных решений одежды с учетом внешнего облика заказчика.

2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–116–134.
Вариант 4

1. Совершенствование процесса проектирования одежды по индивидуальным заказам на основе современных технических средств.

2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–114–124.
Вариант 5

1. Критерии подбора лекал (БК). Проверка и уточнение БК.
2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–116–122.
Вариант 6

1. Технические требования к раскрою изделий по лекалам базовых конструкций.

2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–92–98.
Вариант 7

1. Особенности оформления конструкторской документации (лекал базовых конструкций) при разработке модели на фигуру по эскизу. 

2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–116–114.
Вариант 8

1. Особенности оформления конструкторской документации при разработке изделия-полуфабриката.

2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–92–94.
Вариант 9

1. Особенности оформления конструкторской документации при разработке модели по готовому образцу.

2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–116 –114.
Вариант 10

1. Последовательность проведения примерки плечевой одежды при изготовлении по индивидуальным заказам населения. 

2. Расчет и построение чертежа базовой конструкции женских брюк (по методике ЦОТШЛ) на типовую фигуру 164–92–90.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Каждый студент выполняет номер варианта контрольного задания, обозначенный последней цифрой его индивидуального шифра (номера зачетной книжки). На титульном листе, кроме фамилии и имени студента, необходимо указать его шифр и номер выполняемого варианта контрольной работы. Образец титульного листа – в приложении А.

Контрольная работа предусматривает выполнение письменных ответов на первые два теоретических вопроса и выполнение практического задания.

Теоретические вопросы контрольных заданий (1) предусматривают краткий и конкретный письменный ответ, в котором должен излагаться материал своими словами, и при необходимости, ответ может иллюстрироваться рисунками и схемами. Иллюстрации к тексту могут выполняться шариковой или гелиевой ручкой, простым или цветными карандашами, при этом необходимо обеспечить четкость и читаемость рисунка или схемы. 

Переписывать полностью тексты из одного учебника запрещается, необходимо использовать несколько источников. В тексте ответа на вопрос, при использовании цитат и конкретных данных, взятых из учебников, необходимо давать ссылки (в квадратных скобках) на использованный литературный источник. В конце работы необходимо привести весь список использованных источников, Интернет-ресурсов. Прежде, чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе. В конце контрольной работы необходимо поместить список литературных источников, использованных при ее написании.

Практические вопросы контрольных заданий (2) в варианте контрольной работы следует выполнять на листе формата А 4. До начала выполнения практической работы необходимо изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе. 

3.1. Методические указания к выполнению теоретических вопросов
Вариант 1

Назвать размерные признаки, характеризующие осанку фигуры. Написать последовательность корректировки конструкции плечевой одежды на фигуры с различной осанкой (перегибистой). Проиллюстрировать схемами корректировку шаблонов основы для перегибистой фигуры [7], [8], [15].
Вариант 2

Дать характеристику конструкции измерительных жилетов. Написать последовательность работы закройщика с заказчиком при использовании метода гибкой конструкции [15].

Вариант 3

Перечислить характеристики внешнего облика заказчика оказывающие наибольшее влияние на выбор цветовой гаммы костюма. Дать рекомендации по выбору конструктивных решений и цветовой гаммы заказчикам с различными особенностями телосложения [1], [3], [6], [15]. 
Вариант 4

Сделать обзор и дать характеристику методам проектирования цифровых моделей поверхностей фигуры [6], [16].
Вариант 5

Перечислить требования к подбору и оформлению лекал базовых конструкций, необходимых для раскроя основной ткани при изготовлении одежды на индивидуального потребителя [15].
Вариант 6

Перечислить основные требования к раскладке лекал при индивидуальном пошиве одежды. Привести примеры определения расхода ткани верха на изделие при пошиве в ателье [1], [17].
Вариант 7

Перечислить требования к разработке и оформлению лекал при изготовлении одежды на индивидуального потребителя по эскизу [15, 18].
Вариант 8

Перечислить требования к разработке и оформлению лекал при изготовлении на индивидуального потребителя изделия-полуфабриката [18].
Вариант 9

Перечислить требования к разработке и оформлению лекал при изготовлении одежды на индивидуального потребителя по готовому образцу [18].
Вариант 10

Написать цель примерки, критерии правильной посадки. Перечислить конструктивные и технологические операции подготовки изделия при его изготовлении с одной и двумя примерками [1], [17].
3.2. Методические указания к выполнению практического задания

Практический вопрос контрольного задания в варианте контрольной работы следует выполнять на листе формата А4. До начала выполнения практической работы необходимо изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе [5], [14], [15]; классификацию типовых женских фигур по новой типологии [9]; особенности и порядок построения конструкции.

Для разработки конструкции женских брюк, выбранной в соответствии с вариантом задания, необходимо выписать исходные данные: прибавки, размерные характеристики типовой женской фигуры, выполнить расчет конструкции. Чертеж конструкции брюк выполняют в масштабе 1:4, аккуратно, простым карандашом или в САПР. Тонкими линиями обозначают контур сетки чертежа, наносят цифровое обозначение конструктивных участков. Контур окончательного оформления деталей брюк, на чертеже, показывают основными сплошными линиями поверх чертежа сетки.
Размерные признаки заданной типовой фигуры, для проектирования конструкции брюк устанавливают в соответствии с новой типологией женских фигур [9] и представляют в форме табл. 1. Выбор прибавок на свободное облегание производят на основе эскиза предлагаемой для проектирования модели брюк из табл. 2. Величины прибавок заносят в табл. 3. Расчет участков представляют в табл. 4. Необходимые формы таблиц с исходными данными и последовательностью расчета практического задания представлены в приложении В.

3.3. Методические указания к выполнению самостоятельной работы
Перед выполнением студентами самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов используются зачеты, тестирование, самоотчеты, защита творческих работ и др. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.
Виды заданий для самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); конспектирование текста; выписки из текста; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (реферирование и др.); подготовка рефератов, докладов; тестирование и др.;

– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование разных силуэтных конструкций одежды и лекал; экспериментально-конструкторская работа.

– подготовка к лабораторным занятиям;

– оформление лабораторных работ и отчетов согласно требованиям НТД и подготовка к их защите.
– в процессе самостоятельной подготовки студентам рекомендуется изучить по рекомендуемой литературе [1] – [18] следующие вопросы:

1. Характеристика внешней формы тела человека.
2. Методика измерения фигуры заказчика ручным способом. Приспособления для обмера фигур.
3. Принципы разработки предпочтительных вариантов конструктивных решений одежды с учетом внешнего облика заказчика.
4. Совершенствования процесса проектирования одежды по индивидуальным заказам на основе современных технических средств.
5. Корректирование величин прибавок в зависимости от типа фигур.
6. Предварительный расчет и построение сетки чертежа плечевого изделия.
7. Расчет, построение и оформление контурных линий чертежа спинки.
8. Расчет, построение и оформление контурных линий чертежа переда.
9. Расчет, построение и оформление контурных линий чертежа втачного рукава.
10. Распределение посадки по окату рукава (с различным количеством швов) и расстановка контрольных знаков.
11. Особенности конструкции одежды на сутуловатую фигуру.
12. Особенности конструкции одежды на выпрямленную фигуру.
13. Особенности конструкции одежды на фигуру с высокими плечами.
14. Особенности конструкции одежды на фигуру с низкими плечами.
15. Особенности конструкции одежды на фигуры с передним и задним положением рук.
16. Особенности конструкции одежды на фигуры больших размеров и полнот.
17. Особенности конструкции брюк на фигуры с Х-образной формой ног.
18. Особенности конструкции брюк на фигуры с О-образной формой ног.
19. Способы определения изменений конструкции одежды на фигуры с различной осанкой.
20. Критерии подбора лекал (БК). Проверка и уточнение БК.
21. Сущность метода раскроя изделий по лекалам базовых конструкций (БК).
22. Особенности оформления конструкторской документации при разработке модели на фигуру по эскизу.
23. Особенности оформления конструкторской документации при разработке изделия-полуфабриката.
24. Особенности оформления конструкторской документации при разработке модели по готовому образцу.
25. Последовательности изготовления одежды по индивидуальным заказам населения. Принцип проведения примерки.
26. Технические требования к раскрою изделий по лекалам базовых конструкций.
27. Последовательность работ при намелке спинки.
28. Последовательность работ при намелке переда.
29. Последовательность работ при намелке рукава.
30. Макетно-жилетный метод изменения конструкции одежды на фигуры заказчиков с отклонениями от типового телосложения.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды: Теория и практика: учеб. пособие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/.
2. Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Л. И. Трутченко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Выш. шк., 2009. – 392 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20267. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Азиева Е.В., Филатова Е. В. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский гос. ин-т сервиса, 2014. – 109 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32785. –  ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Козлова, Е. В. Конструирование одежды. Часть 1. Конструирование женской плечевой одежды с втачными рукавами. учеб. пособие. / Е. В. Козлова, Е. В. Коваленко, Н. В. Анисимова. –  СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2007. – 143 с.

5. Смирнова, Н. И. Конструирование одежды для индивидуального потребителя.: учеб. пособие для вузов/ Н. И. Смирнова, Н. М. Конопальцева. – М.: Форум-Инфра-М, 2012. – 429 с.

6. Медведева, Н. Г. Проектирование швейных изделий для индивидуального потребителя.: учеб. пособие для вузов / Н. Г. Медведева. – М.: Форум-Инфра-М, 2012. – 400 с.

7. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды: Теория и практика: учеб. пособие / Л. П. Шершнева, JI. B. Ларькина. – М.: Форум-Инфра, 2009. – 252 с.

8. Бескоровайная, Г. П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя.: учеб. пособие для студентов вузов / Г. П. Бескоровайная. – М.: Академия, 2004. – 120 с.
9. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды [Ксерокопия] : конструкторская документация / Центр. науч.-исслед. ин-т швейной пром-сти. – М.: ЦНИИШП, 2003. – 108 с.: ил 

10. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды [Ксерокопия]: конструкторская документация / Центр. науч.-исслед. ин-т швейной пром-сти. – М. : ЦНИИШП, 2005. – 93 с.: ил.

11. ГОСТ 31396-2009 и ГОСТ Р 52771-2007. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды ГОСТ Р 52771-2007. – М.: Стандартинформ, 2008. – II, 17 с.

12. ГОСТ Р 52772-2007. Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.
13. ГОСТ 31399-2009 и ГОСТ Р 52774-2007 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды. – М.: Стандартинформ, 2008. – III, 18 с.
14. Антипина, Е. С. Конструирование брюк: женские брюки: учеб. пособие/ Е. С. Антипина, М. В. Сафронова. – СПб.: СПбГУПТД, 2016. – 332 с. – Режим доступа: http://library.sutd.ru., по паролю – Библиотека СПбГУПТД. Шифр хранения: Б 776271. 50 экз.
15. Денисова, Т. В. Проектирование индивидуальных изделий: учеб. пособие / Т. В. Денисова, Н. В. Анисимова. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2017. – Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_get_file.php?id=201714, по паролю – Загл. с экрана.
16. Лашина, И. В. Проблемные вопросы и совершенствование процесса проектирования женской поясной одежды: монография / И. В. Лашина – Омск: Омский гос. инс-т сервиса, 2014. – 99 с. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32792. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

17. Гриншпан, И. Я. Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам: учеб. пособие / И. Я. Гриншпан. – М.: Академия, 2005. – 368 с. 
18. Куренова, С. В. Конструирование одежды/ С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 477 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  Государственное  БЮДЖЕТНОЕ  образовательное  учреждение

высшего  образования

«Санкт-Петербургский государственный университет

промышленных технологий и дизайна»

ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЯ И МОДЫ

КАФЕДРА КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Допустить к защите






Руководитель_______________________________








"____"__________________20     г.

Контрольная работа 

ВАРИАНТ ___________________________________________________

по дисциплине:      Проектирование индивидуальных изделий
Исполнитель – студент учебной группы__________________________






(группа)

_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Направление 29.03.05 конструирование изделий легкой промышленности профиль «Конструирование швейных изделий»

Форма обучения______________________________________________

Номер зачетной книжки________________________________________

Руководитель

____________________________________________________________

(ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество, подпись)

Оценка ______________________________________

Санкт-Петербург 

20___     
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 – Классификация типовых фигур женщин [9]

	Номер

 полнотной группы
	Ведущий 

размерный

 признак, интервал 

безразличия
	Типовые фигуры

	
	
	Группа 

малых

 размеров
	Группа 

больших

 размеров
	Группа 

особо больших 

размеров

	Нулевая

Т19 -Т16 =  -2,0
	Т1           i=6,0

Т16         i=4,0

Т19          i=4,0
	152–170

80–104

78–102

164–92–90
	152–176

108–124

106–122

164–116 –114
	–

	Первая

Т19 - Т16 =  2,0
	Т1           i=6,0

Т16         i=4,0

Т19         i=4,0
	152–182

80–104

82–106

164–92–94
	152–182

108–124

110–126

164–116–114
	–

	Вторая

Т19 - Т16 =  6,0
	Т1          i=6,0

Т16        i=4,0

Т19        i=4,0
	152–182

80–104

86–110

164–92–98
	152–182

104–124

114–130

164–116–122
	158–176

128–136

134–142

164–132–138

	Третья

Т19 - Т16 =  10,0
	Т1         i=6,0

Т16       i=4,0

Т19       i=4,0
	152–182

80–104

90–114

164–92–102
	152–182

108–124

118–134

164–114–124
	158–182

128–136

138–146

164–132–146

	Четвертая

Т19 - Т16=  14,0
	Т1        i=6,0

Т16      i=4,0

Т19      i=4,0
	152–182

80–104

94–118

164–92–106
	152–182

108–124

122–138

164–116–130
	–

	Пятая

Т19 - Т16=  18,0
	Т1        i=6,0

Т16      i=4,0

Т19     i=4,0
	158–176

80–104

98–122

164–92– 110
	158–176

108–124

126–142

164–116–134
	–


Таблица Б.2 – Классификация типовых фигур мужчин по [10]

	Номер 

полнотной 

группы
	Ведущий 

размерный 

признак, интервал 

безразличия
	Типовые фигуры

	
	
	Группа 

малых 

размеров
	Группа 

больших 

размеров

	Первая

Т16 - Т18 = 22,0
	Т1           i=6,0

Т16         i=4,0

Т18         i=4,0
	164–194

84–104

62–82

182–100–78
	164–188

108–132

86–110

182–116–94

	Вторая

Т16 - Т18 = 16,0
	Т1          i=6,0

Т16        i=4,0

Т18        i=4,0
	158–200

84–104

68–88

182–100–84
	164–200

108–132

92–116

182–116–100

	Третья

Т16 - Т18 =  10,0
	Т1         i=6,0

Т16       i=4,0

Т18       i=4,0
	152–200

84–104

74–94

176–100–90
	158–200

108–132

98–12

176–116–106

	Четвертая

Т16 - Т18 =  4,0
	Т1        i=6,0

Т16      i=4,0

Т18      i=4,0
	158–194

84–104

80–100

176–100 –96
	158–194

108–132

104–128

176–116–112

	Пятая

Т16 - Т18 = - 2,0
	Т1        i=6,0

Т16      i=4,0

Т18     i=4,0
	158–182

84–104

86–106

176–100–102
	158–188

108–132

110–134

176–116–118


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 – Размерные признаки фигуры 

	Размерный признак
	Условное обозначение
	Величина, см

	Рост
	Р
	

	Полуобхват груди III
	Сг3
	

	Полуобхват талии
	Ст
	

	Полуобхват бедер
	Сб
	

	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток
	ДтсII
	

	Расстояние от пола до коленной точки
	Дткб
	

	Расстояние от пола до талии спереди
	Дсп
	


Таблица В.2 – Величины прибавок для конструирования поясных 

изделий

	Объем,

силуэт изделия
	Величина прибавки, см

	
	Пт
	Пб
	Побед
	Пок
	Пощ

	Малый

прилегающий
	0
	0÷0,5
	1,5÷4,0
	4,0÷5,0
	6,0 и>

	Умеренный

прямой
	0÷0,5
	0,5÷1,5
	5,0÷7,0
	6,0÷8,0
	7,0÷9,0

	Увеличенный

прямой
	0,5÷1,0
	1,5÷2,5
	–
	–
	–


Таблица В.3 – Прибавки на свободное облегание

	Наименование 
	Условное 

обозначение
	Величина прибавки, см

	По линии талии
	Пт
	

	По линии бедер
	Пб
	


Таблица В.4 – Расчет участков чертежа конструкции брюк

	Наименование участка
	Обозначение участка
	Расчетная формула
	Величина участка, см

	
	
	
	


14
15

